
双气囊电子小肠镜及小肠镜气泵核心技术参数要求


1. 总体要求：能与医院原有富士内镜EP-6000主机相兼容；
2. 先端部直径：≤9.4mm，工作长度：≥2000mm，钳道内径：≥3.2mm；
3. [bookmark: _GoBack]小肠镜气泵：与电子小肠镜同一品牌配套使用。
