病理科监控项目需求参数

	序号
	货物名称
	具体内容和要求
	数量
	单价

	1
	400万海螺型网络摄像机
	1. 最高分辨率可达≥2560 × 1440 @25 fps
2. 支持SmartIR，防止夜间红外过曝
3. ≥1个内置麦克风，网络：≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 
4. 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达≥30 m，白光最远可达≥20 m
5. 符合≥IP67防尘防水设计，可靠性高
6. 传感器类型：≥1/2.7" Progressive Scan CMOS
7. 最低照度：彩色：≤0.005 Lux 
8. 宽动态：数字宽动态 
9. 焦距：≥4 mm 
10. 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯
11. 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护，支持POE供电模式
	4台
	

	2
	800万溯源一体化双目摄像机
	1. ≥800万一体化双目摄像机
2. 支持两路视频信号输出，全景路最大分辨率≥200W，细节路最大分辨率≥800W
3. 检测范围：支持镜头倾斜检测（俯仰、翻转）
4. 网络：≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
5. 内置≥1个mic，内置≥1个扬声器
6. 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264
7. 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3
8. 设备分为主机和支架2个模块，主机和支架间连接处可水平200°旋转，支架分为3段，分别由两个可上下旋转调节位置的旋钮链接。
9. 设备支持倾斜检测报警功能，内置陀螺仪，在预先标定基准角度后，设备可实时检测水平方向的倾斜角，包括俯仰角、翻转角，并可实时在WEB界面显示，且支持实时上传倾斜角度；当俯仰角、翻转角超过设定阈值时，可在布防时间内产生报警信息，并可联动上传中心、发送邮件、上传FTP/SD卡/NAS、录像、产生报警输出信号。
	10台
	

	3
	AI开放平台跑冒滴漏大模型摄像机
	1. 最大支持≥800W分辨率实时视频跑冒滴漏摄像机
2. 传感器类型：≥1/2.7" Progressive Scan CMOS
3. 最大图像尺寸：≥3840 × 2160
4. 补光灯类型：支持白光补光和红外补光；补光距离：普通监控：≥10 m
5. 网络：≥1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口
6. 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG
7. SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，支持≥512 GB
8. 电源供应：DC：24 V ± 20%，支持防反接保护；PoE：802.3at，Type 2，Class 4
9.航空接口，可靠安装
	6台
	

	4
	定制可调节支架
	用于800万溯源一体化双目摄像机和AI开放平台跑冒滴漏大模型摄像机
	16个
	

	5
	配套辅材
	包含网络线、电源、PVC管、开关电源等
	1项
	



