手术显微镜技术参数

1、具备荧光造影功能：有血管荧光造影功能，使用吲哚菁绿（IGC）造影剂。具备黄荧光肿瘤造影功能，使用荧光素钠造影剂。

2、工作距离≥600mm,满足深部手术和站立位手术需要。

3、光源系统：内置两套独立光影及两套独立电路系统，可一键快速切换。主照明及备用照明氙灯功率≥300W。

4、配备液晶抬头显示面板，可实时显示当前使用情况下的工作距离及放大倍率，方便直观了解显微镜的使用状态。

5、具备激光辅助聚焦功能，实现快速精准的对焦定位。