电子上消化道内窥镜（放大胃镜）核心技术参数


1.具有窄带成像，清晰区分病灶分界线；
2.可实现双红光成像功能，可快速捕捉出血点及区分深层和浅层血管。
[bookmark: _GoBack]3.兼容性：兼容奥林巴斯CV-290、CV-1500主机系统。

