附件1

报 价 函（模板）
致：福建医科大学附属第一医院
1.根据贵方    年    月    日《福建医科大学附属第一医院

基建处公开询价公告（编号：FYJJ20260008）》，遵照政府采购等有关规定，我愿以           折扣报价承担福建医科大学附属第一医院工程材料平行检验服务项目（2026）工作。

根据公告检测清单表，写明折扣后检测清单价格表：
（可另附页）
按本报价函及项目相关技术标准的条件承担上述内容。

2.报价人已详细审查全部报价函，包括有关附件。

3.报价人同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

4.除非另外达成协议并生效，本报价文件以及报价函、报价函澄清、修改通知、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

单位地址：                             

联系电话：          
	报价人：
	（单位公章）            

	法定代表人或  

其委托代理人：
	（签字或盖章）          

                     

	日期：
	      年
    月     日


附件2
关于资格的声明函（模板）
致：福建医科大学附属第一医院
根据贵方    年    月    日《关福建医科大学附属第一医院

基建处公开询价公告（编号：FYJJ20260008）》，本签字人愿意参加福建医科大学附属第一医院工程材料平行检验服务项目（2026）项目报价，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.我方的资格声明正本一份。

2.本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。
单位地址：                             

联系电话：          

	报价人：
	（单位公章）            

	法定代表人或  

其委托代理人：
	（签字或盖章）          

                     

	日期：
	      年
    月     日


附件3
法人营业执照（模板）
致：福建医科大学附属第一医院
现附上由              （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本。

该证照业经年检，复印件与原件完全一致，真实有效。

（注：法人营业执照和税务登记证需由副本原件复印，包括能说明经年检合格的内容，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

单位地址：                             

联系电话：          

	报价人：
	（单位公章）            

	法定代表人或  

其委托代理人：
	（签字或盖章）          

                     

	日期：
	      年
    月     日


附件4

福建医科大学附属第一医院工程材料平行检验服务项目（2026）技术和服务要求
1、检测内容

《关于全面深入加强房屋建筑和市政基础设施工程主要建筑材料质量管理的通知》（闽建办建〔2017〕55号）文件要求平行检验项目如下：

（1）电线电缆的导电性能（导体电阻）、绝缘性能（绝缘电阻）、绝缘厚度、机械性能和阻燃耐火性能；

（2）漏电保护开关的漏电动作时间和漏电动作电流；

（3）有防火性能要求的保温隔热材料燃烧性能；

若相关主管部门针对平行检验出具新的管理办法或标准，应按照新的管理办法或标准执行。①除上述检测项目（参数），其他在《福建省工程建设质量安全协会检测鉴定分会文件》（闽建质安协检[2023]3号）范围内的检测项目（参数），中标人如有检测资质，采购人有权委托中标人进行检测并按本次中标折扣进行收费，中标人不得拒绝，若中标人拒绝采购人有权终止合同。②如部分参数没有在《福建省工程建设质量安全协会检测鉴定分会文件》（闽建质安协检[2023]3号）范围内，有行业参考标准或者政府指导价，中标人如有检测资质，采购人有权委托中标人进行检测并按本次中标折扣进行收费，中标人不得拒绝，若中标人拒绝采购人有权终止合同。③若仍有检测项目（参数）未在上述范围内，可由采购人进行公开调研，价格按公开调研的结果执行，中标人如有检测资质，采购人有权委托中标人进行检测并按调研结果进行收费，中标人不得拒绝，若中标人拒绝采购人有权终止合同。
2、质量标准：检测要求按照国家规范标准，且满足项目监管部门的验收要求。

3、根据《闽建办建〔2017〕55号》文件要求：建设工程材料实行平行检验时，平行检验频次不少于单位工程同类材料进场检验频次的30%且不少于1次，且尽可能涵盖所有规格。

4、平行检验相关检测规范

（1）电线电缆：《额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆》JB/T 10491-2022、《电缆的导体》GB/T 3956-2008、《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆》GB/T 12706.1-2020、《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019。

（2）漏电保护开关：《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO） 第1部分: 一般规则》GB/T 16917.1-2014 。

（3）保温材料：《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012。

5、工期要求：

（1）检测单位收到采购人样品（含重新送检）及委托书后，应在21个日历天内完成检测并提交报告；每逾期一日，检测单位支付违约金1000元。

（2）签订合同后中标人需配合项目整体进度并根据项目验收需要提交完整的、有效的检测报告；

（3）实验室需配置项目检测所需的仪器及相关安全防护道具等；

（4）若出具合格有效的检测报告后，因中标人原因造成该项目未顺利通过验收的，中标人应无条件配合采购人根据验收需要重新进行检测并提交报告，费用不予增加。

6、成果及要求

（1）验收资料包括全部的检测报告，相关资料以可读介质形式长期保存（含纸质）。

（2）中标人负责编写检测报告、填报相关表单并按照采购人要求，在规定的时间内完成检测并提交相应的结果报告。

备注：若采购人有特殊要求，需另行提供多份结果报告的，中标人应无条件配合，且打印文本费由中标人自行承担。

（2）中标人应自行承诺中标后，在服务期间内，保证所有的项目结果报告的真实、完整性，并为所有报告承担终身的法律责任。

（3）未列入任务委托书的项目技术服务，中标人需根据采购人的要求提供第三方技术服务意见。

7、费用结算：以采购人出具平行检验检测项目的书面任务委托书为服务费用结算项目的凭据。备注：其他未尽事宜待双方签订平行检测服务合同时再予以确定。

8、人员备案：签订合同时，中标方应将拟派项目人员（含项目负责人、技术负责人及检测小组人员等）的人员信息交由采购人审核，审核无误后进行备案，只有备案人员方可参与项目检测及验证工作。

9、人员变更：已备案人员本应出席或到岗，但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得采购人同意，并安排其他不低于或相当岗位职责的人员代为参加，事后三天内需补书面请假，由采购人签字才生效。

10、若已备案人员未按规定到岗且未履行请假手续的，经采购人查实无误后，中标方应付违约金5000元人民币/次，给采购人造成损失的，应赔偿损失。

11、中标方无正当理由不得更换拟投入本项目人员。若因特殊原因确需变更的，则需提前5个工作日内向采购人书面告知，同时提供变更申请及接替人员材料信息（接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人）交由采购人审核，审核无误后方可变更。若中标方未经采购人同意，私自变更人员的，经采购人查实无误后，中标方应支付违约金1000元人民币/次，若连续发生2次或2次以上的，采购人有权终止合同，由此产生的责任和损失由中标方负责，采购人有权依法向中标方索赔。

12、要求投标人需组建项目组，项目组人员主要工作为平行检验相关的检测，必要时协助采购人填写相关表单，相关标准按国家规定执行。

13、服务期内，采购人有开展平行检验相关技术研讨、企业服务、合法合规性检查等需求的，中标人须无条件配合相关工作。

14、服务期内，若遇国家、省、市等行业主管部门出台新的平行检验相关标准、规范，按照新出台的相关标准、规范执行。

15、中标人根据采购人安排，依法对福建医科大学附属第一医院全院区工程材料进行平行检验检测，并出具相应的检测报告作为工程监督管理依据。

16、中标人取样人员应佩戴检测机构统一标识，取样过程应采取拍照或视频记录并存档备查。

17、中标人应建立不合格检测结果专项台账，逐项记录不合格项目编号、材料品种、不合格参数、处置结果及整改闭合情况。

18、中标人应对接收的每一份平行检验样品建立并保持清晰的标识系统。

19、中标人应建立覆盖平行检验全过程的追溯管理体系，确保从样品接收、检测操作、数据记录到报告出具等各环节可追溯、可核查。

20、中标人应严格按照档案管理规范，对平行检验全过程中形成的全部资料进行系统整理和归档，归档资料应至少包括：检测任务委托书、原始记录、检测报告（含电子文档）、样品管理台账。

21、中标人应制定并落实实验室安全管理制度，检测人员须配备必要的个人安全防护用品。检测现场如涉及易燃、有毒或腐蚀性样品，应按照相关安全规范分类存放，并加贴警示标识。

22、中标人及其检测人员应对在平行检验工作中知悉的采购人商业秘密、检测数据及涉密信息予以严格保密。

23、除法律要求或采购人书面同意外，中标人不得将任何检测结果和数据向第三方透露。
24、中标人应制定并实施检测人员年度培训计划。
